**询价采购公告**

 宁德市中医院已根据政府采购相关法律法规，确定采用院内询价采购方式组织宁德市中医院两轮车健康码识别闸机、内科楼及外科楼出入控制闸机采购项目，现欢迎国内合格的供应商前来参加。

 一、项目名称

 包1：宁德市中医院两轮车健康码识别闸机采购项目

 包2：宁德市中医院内科楼及外科楼出入控制闸机采购项目

二、采购内容及要求：

 1.采购预算

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 品目号预算 | 允许进口 | 合同包预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 两轮车健康码识别闸机 | 1批 | 46000 | 否 |

 | 46000 |
| 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 内科楼及外科楼出入控制闸机 | 1批 | 25203 | 否 |

 | 25203 |

 2.供应商的资格要求

    2.1法定条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

    2.2特定条件：

   **包：1：2：无**

   3.供应商报名期限：

 凡有意参加供应商，请于2022年3月22日上午8点前将报名材料邮寄至宁德市中医院门诊五楼后勤管理科（以实际收到时间为准，即送达时间为3月22日上午8点前，）。未在规定时间内提交材料的将失去报价资格。

4.询价时间、地点

4.1时间：2022年 3 月 22 日 10 ： 00 （北京时间）；

4.2 地点：福建省宁德市蕉城区东湖路16号宁德市中医院门诊五楼会议室。

4.3 联系方式

地 址：福建省宁德市蕉城区东湖路16号宁德市中医院

邮 编：352100

电 话：0593-2093006

联系人： 林玉梅

电子信箱：fjsndszyy@163.com

  5.将采用最低评审价法对提交最后报价的合格供应商的响应文件和最后报价进行评审，并确定成交候选人。

 6.**采购要求**

 6.1本次采购项目为宁德市中医院两轮车健康码识别闸机采购项目及内科楼及外科楼出入控制闸机采购项目，所采购的货物和服务主要供宁德市中医院使用。

6.2要求各报价人所投的产品必须是经检测符合相关要求的产品。

 6.3报价人报价应包含但不限于货物运输费、装卸费、保险费、综合管理费、人工费、税费、验收费费用等，采购人不再支付其他额外的费用，还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。另，因人工费、材料费、机械费、措施费、政策调整、技术变化等风险因素造成市场价格波动，各报价人在报价时应考虑上述风险因素。各报价人应依据竞争性谈判文件要求自行核算成本报价，如有遗漏部分将不再进行增补。

6.4 本项目包1核心产品为“两轮车摆闸”，包2“入口闸机”，报价人若提供相同品牌产品的不同报价人参加同一合同项下报价的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由竞争性谈判小组按照随机抽取方式确定一个报价人作为成交候选人推荐。

**6.5询价中所有“技术和服务要求”及“商务条件”均为不允许负偏离的实质性要求。报价人所投产品的性能及服务不得低于谈判文件中的“技术和服务要求”,否则按无效响应处理；报价人承诺的所有商务条件不得低于询价文件“商务条件”要求，否则按无效响应处理。**

 6.6 技术和服务要求

|  |
| --- |
| **包1：两轮车健康码识别闸机** |
| 序号 | 名称 | 技术参数及功能要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 健康码识别一体机 | 1、本次采购设备应支持健康码检测功能，具备扩展身份证读卡器、CTID二维码识别、测温模组、NFC读卡器以及医保卡核验等多种功能。2、设备应采用触摸显示屏，尺寸不小于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度不低于210cd/m', 分辨率不小于1024\*600，设备采用高清双目宽动态相机(可见光摄像头\*1，红外摄像头\*1)，最大分辨率:不低于1920X1080，帧率不低于25帧/s;屏幕防暴等级不低于IK05。3、设备具有CTID核验软件功能，并具备自主知识产权。4、通行信息记录功能:实时记录刷健康码进入人员健康码状态，以及手臂温度数值。 5、防疫检测配置功能:可以通过平台软件配置体温检测通行、体温检测+防疫健康码通行两种通行策略。（测温前提条件:测温范围内保持18℃以内的常温环境以及无阳光直射）6、设备管理功能:所有前端设备在管理后台可以查看设备状态，进行通行规则配置，以便及时维护,支持远程升级。  | 套 | 2 |
| 2 | 两轮车摆闸 | 1、外观结构：设备箱体应采用国产SUS304不锈钢材质，厚度应≥1.2mm，单机尺寸≧1200\*260\*1000mm2、红外检测：设备采用≥4对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报，最小检测间距可达30mm。3、漏电开关装置 4、断电自动打开装置5、通道净宽度≥1.2米6、可设置定时开关门 | 通道 | 2 |
| 3 | 刷卡设备 | 摆闸可刷卡开门，通过刷卡设备进行管理授权门禁卡。 | 通道 | 2 |
| 4 | 定制门禁卡 | 定制手机贴片式或滴胶式门禁卡，后期补卡价格参照本项投标报价 | 张 | 800 |
| 5 | 落地支架 | 扫码机刷卡落地支架 | 套 | 2 |
| 6 | 电力接入 | 就近引入220伏市电，必须引入地线，需配设备箱、空开、漏保、设备需安全接地 | 项 | 1 |
| 7 | 网络接入 | 互联网线路接入，包含前端接入所需的交换机 | 项 | 1 |
| **包2：内科楼及外科楼出入控制闸机** |
| 1 | 入口闸机 | 1、外观结构：设备箱体应采用国产SUS304不锈钢材质，厚度应≥1.2mm，单机尺寸≧1200\*260\*1000mm2、红外检测：设备采用≥4对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报，最小检测间距可达30mm。3、漏电开关装置 4、断电自动打开装置5、通道净宽度≥1.2米6、可设置为手动按键开门或者病床及轮椅通过时自动感应开门7、可设置定时开关门 | 通道 | 2 |
| 2 | 出口闸机 | 1、外观结构：设备箱体应采用国产SUS304不锈钢材质，厚度应≥1.2mm，单机尺寸≧1200\*260\*1000mm2、可手动按键开门或自动感应开门3、通道净宽度≥0.5米4、可设置定时开关门 | 通道 | 2 |
| 3 | 刷卡设备 | 摆闸可刷卡开门，通过刷卡设备进行管理授权门禁卡。 | 通道 | 4 |
| 4 | 门禁卡 | 标准门禁卡，后期补卡价格参照本项投标报价 | 张 | 120 |
| 5 | 不锈钢栅栏 | 内科楼闸机宽度不足部分使用不锈钢栅栏进行围挡，围挡长度≤4米 | 项 | 1 |
| 6 | 电力接入 | 就近引入220伏市电，必须引入地线，需配设备箱、空开、漏保、设备需安全接地 | 项 | 2 |
|  |

 6.7 商务条件

 (1)交付地点：福建省宁德市中医院采购人指定地点

 (2)交付时间：合同签订后设备7天内到位

 (3)交付条件：按要求验收合格后交付

 (4)是否收取履约保证金：否

 (5)是否邀请报价人参与验收：否

 (6)安装和调试

成交人应负责按所签订合同的具体要求、具体数量、具体地点将货物运送到采购人指 定地点并负责安装，安装并经最终验收合格后，交付采购人使用，成交人须在响应文件中详细列明所需各项费用。安装、调试所需工具、仪表及安装材料等均由成交人负责提供。成交人负责组织专业技术人员进行货物安装，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

 7.质量保证期及维修服务。本项目要求质保期为一年，供应商质保期为2年则评标价=实际报价\*95%，供应商质保期为3年则评标价=实际报价\*90%，最终合同签订以供应商实际报价为准。免费质保期特指设备正常工作下出现的非主观原因导致的故障。若因第三方原因或者不可抗力因素导致设备故障，则维修产生的费用由业主方负责协调解决。免费保修期自设备整机验收合格之日起计算；

 8.故障响应时间：产品生产厂家在国内设有正规维修站，福建省内有常驻工程技术人员，确保仪器运行正常（列出维修公司地址、人员名单及联系电话）。

1. 在质量保证期内设备运行发生故障时，供 应商在接到采购人故障通知后须给予明确的答复，并在 24 小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及买方意见等）报采购人备案，若 48小时内无法排除故障，则应先提供同 档 次备用机供采购人使用。其中发生一切费用由供 应商承担。保修期内如同一故障发生三次，或在2月内无法修复，供 应商无条件换货，立即更换新机，如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期。
2. 免费保修即将到期前，供 应商需对设备做全面巡检保养，保证设备的正常工作状态，并完成巡检报告交采购人存档。
3. 保修期满后供应商负责仪器的终身维修并应继续提供优惠、优质的服务，报修响应时间1小时，到场时间5小时。储备足够的零配件备库，并以小于报价80%的折扣率予以优惠供应维修零配件。消耗品的供应应由双方另设协议决定。列出消耗品价格清单并保证二年不变，以后如有变化，每年幅度不超过5%。产品免费提供终身的软件升级,提供硬件升级折扣，投标价一年内有效。

d.免费开放端口，可实现与医院相关系统的无缝衔接。软件系统可实现本地化部署。

**9.违约责任**

因报价人原因造成采购供货合同无法按时签订，视为报价人违约，违约对采购人造成的损失的，报价人需支付相应的赔偿。

在签定采购供货合同之后，报价人要求解除合同的，视为报价人违约，违约对采购人造成的损失的，报价人需支付相应的赔偿。

因报价人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换报价人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换报价人的权利，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

在明确违约责任后，报价人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

 10.其他事项

 **报价一览表**

供应商名称：（全称加盖单位公章）项目编号∶          货币单位：元人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 首次报价 | 交货期/工期/项目完成时间/服务时间 | 备注 |
| \* |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

备注：详细报价书另纸详列，格式自拟。

                                                                                     供应商代表：             （签字）